СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ

Профсоюзный комитет Заместитель директора

МБОУ СОШ №24 г. Белгорода МБОУ СОШ №24 г. Белгорода

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_З.М. Томилина \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_З.М. Томилина

 *28 февраля 2022 г. 28 февраля 2022 г.*

ИНСТРУКЦИЯ №2

по пожарной безопасности

**1. Общие требования безопасности**

 1. Инструкция устанавливает правила по пожарной безопасности для всех работников учреждения. Инструкция разработана в соответствии с Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ 01-03.

 2. Школьные задания перед началом учебного года должны быть приняты соответствующими комиссиями, в состав которых включаются работники Государственного пожарного надзора.

 3. В учебных классах и кабинетах следует размещать только необходимые для обеспечения учебного процесса мебель, приборы, модели, принадлежности, пособия и т. п., которые должны храниться в шкафах, на стеллажах или на стационарно установленных стойках.

 4. Число парт (столов) в учебных классах и кабинетах не должно превышать количества, установленного нормами проектирования.

 5. С учащимися и студентами должны быть организованы занятия (беседы) по изучению правил пожарной безопасности в быту.

 6. К работе в образовательном учреждении допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медосмотр, обученные, прошедшие вводный инструктаж.

 7. Периодический инструктаж проводится 1 раз в 6 месяцев. Допуск работника к самостоятельной работе производится после проведения инструктажа и проверки знаний настоящей инструкции.

 8. Исполнение требований настоящей инструкции обязательно для всех работников учреждения.

 9. За невыполнение требования данной инструкции виновные несут ответственность в дисциплинарном порядке.

**2. Правила пожарной безопасности**

 1. Территория учреждения должна своевременно очищаться от мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т. п.

 2. Дороги, проезды и подъезды к зданию, наружным пожарным лестницам должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда.

 3. Сжигание отходов разрешается не ближе 50 см от здания в специально отведенном для этих целей месте и должно производится под контролем обслуживающего персонала.

 Запрещается:

* использовать чердак для хранения мебели и других материалов;
* загромождать мебелью, оборудованием и другими материалами выходы на наружные эвакуационные лестницы;
* устанавливать глухие решетки на окнах и приямках у окон подвалов;
* хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы. Под лестничными маршами в первом и цокольном этажах допускается устройство только помещений для узлов управления центрального отопления, водомерных узлов и электрощитовых, выгороженных перегородками из негорючих материалов;
* устраивать в тамбурах выходов хранение (в том числе временное) любого инвентаря и материалов.

 При эксплуатации электроустановок запрещается:

* использовать электроаппараты и приборы, имеющие неисправности, а также эксплуатировать провода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;
* пользоваться поврежденными розетками;
* обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами;
* пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками без подставок из негорючих материалов;
* оставлять без присмотра включенные в сеть электронагревательные приборы, телевизоры, радиоприемники и т. п.;
* применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы.

 4. Каждый работник учреждения образования должен знать на своем рабочем месте, участке места расположения средств пожарной сигнализации и уметь пользоваться ими.

 5. Необходимо следить за наличием и исправностью средств тушения пожара (пожарных кранов, огнетушителей, бочек с водой, лопат и т. п.) и уметь пользоваться ими.

 6. Запрещается использовать средства пожаротушения не по назначению.

 7. Хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей на рабочем месте допускается только в закрытой небьющейся таре и не более сменной потребности; по окончании работы жидкости убрать в специальное для их хранения место.

 8. Курить разрешается только в специально отведенных для этого местах.

 9. Электросварочные и газосварочные работы проводить в строгом соответствии с установленными правилами пожарной безопасности. По окончании сварки (резки) проверять отсутствие источников загорания.

**3. Действия в случае пожара**

 Лицо, заметившее возникновение пожара, обязано немедленно:

* сообщить в ближайшую пожарную часть по телефону 01;
* эвакуировать детей и сотрудников из помещений, эвакуацию нужно начинать из того помещения, где возник пожар, а также из помещений, которым угрожает опасность распространения пожара;
* сообщить дежурному или начальнику учреждения. Он обязан лично убедиться в отсутствии детей в опасной зоне, оказать помощь пострадавшим, вызвать по необходимости врача и скорую помощь;
* силами сотрудников добровольной противопожарной дружины приступить у тушению пожара до прибытия пожарной команды.

 Для встречи вызванной пожарной команды выделить из персонала дружины лицо, которое должно проинформировать начальника пожарной команды о том, все ли люди эвакуированы и в каких помещениях еще остались.

 **Руководитель учреждения руководит эвакуацией детей и сотрудников, тушением пожара до прибытия пожарной машины.**

**3.1. Правила пользования огнетушителями марки ОП-5:**

* огнетушитель ОП-5 предназначен для тушения начинающихся и небольших очагов пожаров, в том числе воспламеняющихся жидкостей.

 **Порядок приведения в действие огнетушителя ОП-5:**

* подвести огнетушитель к очагу пожара;
* повернуть расположенную на крышке огнетушителя рукоятку вверх до отказа (на 180о в вертикальной плоскости);
* перевернуть огнетушитель вверх дном (для приведения в действие ОП-5 нет необходимости ударять его);
* при воспламенении легковоспламеняющихся жидкостей, находящихся в открытых емкостях, направлять струю пены на внутреннюю сторону борта емкости (пена, ударяясь о борт емкости, покрывает горящую поверхность), при тушении жидкостей, разлитых на поверхности, покрывать пеной всю горящую поверхность;

 **ЗАПРЕЩАЕТСЯ *использовать огнетушители ОП-5 для тушения пожаров электроустановок, горящих проводов, находящихся под напряжением.***

**3.2. Правила пользования огнетушителем марки ОУ**

(марки ОУ-2, ОУ-5, ОУ-8 цифрами определяют емкость стального баллона 2-5-8 кг)

 Ручные углекислотные огнетушители типа ОУ предназначены для тушения небольших загораний электропроводов, кабелей, электроустановок (тушение производить только при снятом напряжении):

* нельзя пользоваться огнетушителями, имеющими повреждения (вмятины, орешины и пр.);
* нельзя пользоваться не проверенными огнетушителями (не имеющими паспорта завода-изготовителя и без пломбы);
* нельзя бросать огнетушители, хранение их разрешается только на специальных подставках с креплением;
* запрещается хранить огнетушители вблизи отопительных приборов.

**3.3. Порядок приведения в действие огнетушителя:**

* держа за рукоятку огнетушитель, направить снегообразователь (раструб) на очаг пожара;
* открыть вентиль огнетушителя, вращая маховичок против часовой стрелки;
* во время работы (выброса заснеженной углекислоты через раструб) не разрешается брать рукой за раструб, во избежание обмораживания.

**4. По окончании работы, перед закрытием помещений:**

 1. Отключить электронагревательные приборы (сушильные шкафы, плитки, чайники, кипятильники и т. п.), силовую и осветительную электросеть (за исключением дежурного освещения).

 2. Проверить состояние шкафов, мусорных ящиков, урн и т. п., обратить внимание на отсутствие горящих окурков, спичек.

 3. Установить, нет ли дыма, запаха гари, горелой резины и других признаков загорания.

 4. Освободить проходы и выходы, лестницы и другие пути эвакуации при пожаре.

 5. Обеспечить свободный проход (подход) к средствам пожаротушения и инвентарю, и средствам пожарной сигнализации.

Инструкцию составил:

Специалист по ОТ Алексеенко В.С.